ENLGISH

ISA Driver Installation

Chapter 1
Description
Hardware setting for the EXSYS card

Chapter 2 
Installation driver for Windows 95/98 	
Setting driver for Parallele EXSYS card	
Setting driver for Serial EXSYS card	
Cancel the driver from the Operating system


Chapter 1

Description :

The ISA driver can use only for all EXSYS ADD-ON cards.

Under Windows 95/98 you can use with the new driver higher I/O addresses for the Parallel cards (LPT 4 / 5 / 6) 
and for the Serial cards (COM 5 / 6 / 7 / 8). 

Normal the Windows 95/98 und NT 4.0 support only COM 1 to 4 and LPT 1 to 3.
With the new driver you can also use the same Interrupt for all ports (IRQ Sharing).
The Installation are automatically and it`s explane on the next pages.

Hardware setting :

Before you install the new driver you must set the Jumper for I/O addresses and IRQ on the EXSYS card.
For example the EX-4015 3P Parallel card you set to the addresses 268 for P1, 27C for P2 and 26C for the P3 
port and all ports with IRQ 7. Now you install the parallel card in your computer system and install the ISA driver.



Chapter 2  

Installation EXSYS driver

After start  Windows 95/98 insert the CD-ROM disk in the drive D: 
Push the button >START< >RUN< and insert "D:\DRIVER\ISA IO\SETUP".
The Setup Programm will be install.

Setting the driver for Parallel EXSYS cards :

Push the button >START< >SETTINGS< >CONTROL PANEL<
In the Windows Control Panel you see now the new ICON 
"SUNIX ISA MIO".
You push this ICON and you receive a new windows with all EXSYS cards.
Select the installed EX-4015 and push "INSTALL". 

Now you set the three ports with the same addresses and IRQ what before you have select with the jumpers.  

Port	Adresse	   IRQ

P1	268	   7
P2	27C	   7
P3	26C	   7 

Push the button "Install" and the driver will be install. 

Start the Windows 95/98 again.

For check the installed driver please push the button :
<Start> <Settings> <Control Panel> <System> <Devicemanager>

The WIN95 or 98 have following settings:

EXSYS ISA 4015 (LPT4)
EXSYS ISA 4015 (LPT5)
EXSYS ISA 4015 (LPT6)

Now you can install the connected Peripherals.


Setting the driver for Serial cards.

The installation for the serial cards is the same about the parallel cards .


Delete the ISA driver from Windows 95/98.

<Start> <Settings> <Control Panel> <System> <Devicemanager>
Delete under "Multifunctionscard" the new installed driver.

The Installation for Windows NT 4.0 are the same Windows 95/98.






Deutsch

Installation der ISA Treiber



Kapitel 1
Beschreibung
Hardware Einstellung der EXSYS-Karten


Kapitel 2 
Installation der Treiber für Windows 95/98 	
Einstellen der Treiber für Parallele EXSYS-Karten	
Einstellen der Treiber für Serielle EXSYS-Karten	
Entfernen der Treiber aus dem Betriebssystem	




Kapitel 1


Beschreibung :

Der kostenlos mitgelieferte ISA-Treiber wurde speziell für die EXSYS-Karten entwickelt.


Mit dem neuen Treiber ist es nun möglich die höheren I/O-Adressen der Parallel Karten (z.B. 
LPT 4 / 5 / 6) oder der Seriellen Karten (z.B. COM 5 / 6 / 7 / 8) unter Windows 95 oder Windows 
NT 4.0 anzusteuern.
Normalerweise unterstützt Windows 95/98 und NT 4.0 nur COM 1-4 und LPT 1-3.
Zusätzlich kann für eine EXSYS-Karte immer der gleiche Interrupt verwendet werden (Interrupt Sharing)
Die Installation erfolgt automatisch und wird Ihnen auf den nachfolgenden Seiten erklärt.



Hardware Einstellung der EXSYS-Karten :

Bevor Sie aber die Treiber installieren müssen Sie die EXSYS Karte mit den Jumper die 
gewünschten Adressen und IRQ einstellen. Z.B. für die EX-4015 3P Parallel-Karte stellen Sie 
die Adressen 268 für P1, 27C für P2 und 26C für den P3 Ausgang ein.
Zusätzlich können Sie für jeden Port einen Interrupt vergeben z.B. 7 (Interrupt Sharing)
Jetzt können Sie die Karte in Ihr Computer System einsetzen und die Treiber laden gemäss unter Kapitel 2.



Kapitel 2  

Installation der EXSYS Treiber

Nach dem starten von Windows 95/98 legen Sie bitte die CD-ROM Disk in Ihr CD-ROM Laufwerk ein und geben
den entsprechenden Laufwerks Buchstaben ein z.B. D:.
Klicken Sie auf die Tasten >START< >AUSFÜHREN< und geben Sie "D:\DRIVER\ISA IO\SETUP" ein.
Die Setup Programm wird jetzt installiert.

Einstellen der Treiber für Parallele EXSYS-Karten :

Klicken Sie auf >START< >EINSTELLUNGEN< >SYSTEMSTEUERUNG<
In dem Windowsfenster Systemsteuerung ist jetzt neu ein neues ICON Bild mit
"SUNIX ISA MIO" das Sie mit Doppelklick aktivieren.
Sie erhalten jetzt ein neues Fester in dem Sie die installierte EXSYS Karte z.B. EX-4015 3P 
Parallel-Karte  markieren und die Taste "INSTALL" drücken.

Nun können Sie in unter dem neuen Windows Fenster die drei Ports so einstellen wie die EX-4015
zuvor mit den Jumper eingestellt wurde. 

Port	Adresse	   IRQ

P1	268	   7
P2	27C	   7
P3	26C	   7

Die Taste "Install" betätigen damit die Treiber installiert werden. 

Nach der Installation der Treiber starten Sie Windows 95/98 neu.
Klicken Sie nun auf folgende Tasten um die installierten Treiber zu überprüfen.

<Start> <Einstellungen> <Systemsteuerung> <System> <Gerätemanager>

Es sollten nun folgende Einstellungen vorhanden sein:

EXSYS ISA 4015 (LPT4)
EXSYS ISA 4015 (LPT5)
EXSYS ISA 4015 (LPT6)

Die angeschlossenen Pheriperie Geräte können jetzt gemäss Windows 95/98 an die neu 
konfigurierten Anschlüsse installiert werden.


Installation der Treiber für Serielle EXSYS-Karten.

Die Installation der Seriellen EXSYS-Karten erfolgt in gleicher Weise wie die Parallelen Karten .


Entfernen der ISA Treiber von Windows 95.

<Start> <Einstellungen> <Systemsteuerung> <System> <Gerätemanager>
Entfernen Sie die neue Eintragung den unter "Multifunktionskarten".



Die Installation unter Windows NT 4.0 erfolgt auf gleiche Weise wie bei Windows 95/98.

